{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["排风送风系统"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"排风送风系统","index":0,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[38,0,38,5],[39,0,39,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["厨房排烟（风）系统需求清单"]
["项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院厨房排烟（风）系统采购及安装项目"]
["编号","名   称","规  格","数量","单位","品牌","单价","金 额","备   注"]
[null,"一、排烟系统"]
[1,"排风管道","1900*500/1800*600/1000*600/800*600/600*600/500*500/400*400",755,"m2",{"$nulls":3},"材质:优质不锈钢板#1.2mm（不含烟井）"]
[2,"加强型厨房专用离心风机",null,1,"台",{"$nulls":3},"处理风量：24000m³/h；功率/电压：15KW/380V；"]
[3,"加强型厨房专用离心风机",null,1,"台",{"$nulls":3},"处理风量：20000m³/h；功率/电压：11KW/380V；"]
[4,"加强型厨房专用离心风机",null,2,"台",{"$nulls":3},"处理风量：15000m³/h；功率/电压：11KW/380V；"]
[5,"油烟静电处理器",null,1,"台",{"$nulls":3},"高空排放；处理风量：24000m³/h；"]
[6,"油烟静电处理器",null,1,"台",{"$nulls":3},"低空排放；处理风量：20000m³/h；"]
[7,"油烟静电处理器",null,2,"台",{"$nulls":3},"高空排放；处理风量：15000m³/h；"]
[8,"星三角降压启动控制电箱","配风机",2,"套",{"$nulls":3},"不含风机进出线.甲方负责放线"]
[9,"4#风机","0.55KW/2675-5000m³/h",2,"台",{"$nulls":3},"处理风量：675-5000m³/h；功率/电压：055KW/220V；"]
[10,"静电支架",null,4,"项",{"$nulls":3},"平台式；规格：与风机大小匹配；材料：槽钢.除锈"]
[11,"风机支架",null,4,"套",{"$nulls":3},"平台式；规格：与风机大小匹配；材料：槽钢.除锈"]
[12,"风机出口消声器",null,4,"套",{"$nulls":3},"1.采用优质304#不锈钢板制造，内衬6层环保高纤消音棉，达到消音、减震效果\n2.板材采用1.0mm不锈钢制造，机制强槽线，加强处理，焊丝焊接防漏处理"]
[13,"风机减震器",null,4,"套",{"$nulls":3},"型式：阻尼弹簧型。"]
[14,"软连接",null,8,"套",{"$nulls":3},"1.材质：防火帆布；\n2.做法：重叠式安装；"]
[15,"防火阀","1900*500",1,"个",{"$nulls":3},"材质:优质不锈钢板304#1.2mm"]
[16,"防火阀","1000*500",1,"个",{"$nulls":3},"材质:优质不锈钢板304#1.2mm"]
[17,"防火阀","500*500",2,"个",{"$nulls":3},"材质:优质不锈钢板304#1.2mm"]
[18,"法兰、三角码",null,1,"项",{"$nulls":3},"采用角铁制作，并做防锈处理。"]
[19,"五金杂件",null,1,"项",{"$nulls":3},"安装本区域设备所需的五金配件及附材"]
[null,"二、送风系统"]
[1,"低噪音风柜","25000m³/h",1,"台",{"$nulls":3},"处理风量：15000m³/h；功率/电压：7.5KW/380V"]
[2,"低噪音风柜","9000m³/h",1,"台",{"$nulls":3},"处理风量：9000m³/h；功率/电压：2.2KW/380V"]
[3,"星三角降压启动控制电箱","配风机",1,"套",{"$nulls":3},"不含风机进出线.甲方负责放线"]
[4,"风机启动控制电箱","配风机",1,"套",{"$nulls":3},"不含风机进出线.甲方负责放线"]
[5,"风机支架","配风机",2,"套",{"$nulls":3},"平台式；规格：与风机大小匹配；材料：槽钢.除锈"]
[6,"风机减震器",null,2,"套",{"$nulls":3},"型式：阻尼弹簧型。"]
[7,"风机出口消声器",null,2,"套",{"$nulls":3},"1.采用优质304#不锈钢板制造，内衬6层环保高纤消音棉，达到消音、减震效果\n2.板材采用1.0mm不锈钢制造，机制强槽线，加强处理，焊丝焊接防漏处理"]
[8,"风柜防震软连接",null,4,"套",{"$nulls":3},"1.材质：防火帆布；\n2.做法：重叠式安装；"]
[9,"排风管道","1200*500/1000*500/800*500/600*500/500*500/400*400",296,"m2",{"$nulls":3},"材质:优质不锈钢板1.0mm"]
[10,"吊码",null,1,"项",{"$nulls":3},"采用角铁制作，并做防锈处理。"]
[11,"百叶鲜风咀",null,40,"个",{"$nulls":3},"材质:优质不锈钢板1.0mm"]
[12,"鲜风百叶窗","1800*1000",1,"个",{"$nulls":3},"材质:优质不锈钢板1.0mm"]
[13,"鲜风百叶窗","800*800",1,"个",{"$nulls":3},"材质:优质不锈钢板1.0mm"]
[14,"五金配件及附材",null,1,"项",{"$nulls":3},"安装本区域设备所需的五金配件及附材"]
[0,{"$nulls":5},"合计：",{"v":0,"d":"0.00"}]
["注：1、本报价为综合单价包干。清单为全费用综合单价（含增值税），包括完成本工程承包范围内的所有工作内容的施工人工费、材料费（含承包人自行采购的材料原价、损耗、采购保管费、运输费、装卸费、检验费等与材料有关的一切费用）、机械费、各种材料损耗费、材料场内二次运输费、技术处理费、系统调试费、合同工期内的赶工费、施工水电费、设备吊装费（水平及垂直运输费）、脚手架使用费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、安全文明施工费(包括施工区域围蔽等)、临时设施费及其它措施费、管理费、利润、税金、垃圾清运到指定点堆放费用、配合其它相关专业施工而引起的局部调整发生的费用。增值税税金按当期国家现行规范计取。\n2、由于现场建筑尺寸原因（经甲方确认）导致厨房设备规格（长、宽、高）与清单规格偏差±10%内的，综合单价不作调整。"]