{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["2层清单","3层清单","6层清单","7层清单 ","8清单","9层清单","10层清单","11层清单","12层清单","13层清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2层清单","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[7,0,7,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2号楼2层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","综合单价","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风多联外机2","/","台",1]
[2,"多联式中央空调四面出风天花机4","/","台",1]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[6,"液晶线控器","/","个",3]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",1]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",1]
[3,"安装多联式空调外机","4匹","台",1,null,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",3]
[5,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",3]
[6,"安装有线遥控器","/","个",3]
[7,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",26]
[8,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",22]
[9,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",26]
[10,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",22]
[11,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",26]
[12,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",22]
[13,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",26]
[14,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",22]
[15,"分歧管","FQZHN-01C","套",2]
[16,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",44,null,"包含暗装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[17,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",85]
[18,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",30]
[19,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",119]
[20,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",7]
[21,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",4]
[22,"水钻打孔","/","个",8]
[23,"五金杂件","/","台",3]
[24,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",1]
[25,"搬运费（新空调外机）","4匹","台",1]
[26,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",3]
[27,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","5-7匹","套",1]
[28,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[29,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",3]
[30,"安装与生产同时增加费","/","台",3]
[31,"工程管理协调费","/","台",3]
["1.“综合单价”包含：材料、人工、税金。"]

{"sheet":"3层清单","index":1,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[9,0,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2号楼3层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机3","/","台",1]
[2,"侧出风变频多联机主机2","/","台",1]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机4","/","台",1]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",3]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[6,"液晶线控器","/","个",6]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",2]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",2]
[3,"安装多联式空调外机","5匹","台",2,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",6]
[5,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",6]
[6,"安装有线遥控器","/","个",6]
[7,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",53]
[8,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",84]
[9,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",53]
[10,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",84]
[11,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",53]
[12,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",84]
[13,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",53]
[14,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",84]
[15,"分歧管","FQZHN-01C","套",4]
[16,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",88,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[17,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",8]
[18,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",153]
[19,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",61]
[20,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",187]
[21,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",12]
[22,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",6]
[23,"水钻打孔","/","个",12]
[24,"五金杂件","/","台",6]
[25,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",1]
[26,"定制镀锌外墙支架","5匹用，横担长1300mm","套",1]
[27,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[28,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",2]
[29,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",6]
[30,"小多联中央空调系统制作、调试、检测",null,"套",2]
[31,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[32,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",6]
[33,"安装与生产同时增加费","/","台",6]
[34,"工程管理协调费","/","台",6]
["1.“综合单价”包含：材料、人工、税金。"]

{"sheet":"6层清单","index":2,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[9,0,9,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2号楼6层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","综合单价","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机3","/","台",1]
[2,"侧出风变频多联机主机2","/","台",1]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机4","/","台",1]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",3]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[6,"液晶线控器","/","个",6]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",2]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",2]
[3,"安装多联式空调外机","5匹","台",2,null,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",6]
[5,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",6]
[6,"安装有线遥控器","/","个",6]
[7,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",53]
[8,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",84]
[9,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",53]
[10,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",84]
[11,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",53]
[12,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",84]
[13,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",53]
[14,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",84]
[15,"分歧管","FQZHN-01C","套",4]
[16,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",88,null,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[17,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",8]
[18,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",153]
[19,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",61]
[20,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",187]
[21,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",12]
[22,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",6]
[23,"水钻打孔","/","个",12]
[24,"五金杂件","/","台",6]
[25,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",1]
[26,"定制镀锌外墙支架（5匹用，横担长1300mm）",null,"套",1]
[27,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[28,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",2]
[29,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",6]
[30,"小多联中央空调系统制作、调试、检测",null,"套",2]
[31,"工程废料、垃圾清运费",null,"车",0.2]
[32,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",6]
[33,"安装与生产同时增加费",null,"台",6]
[34,"工程管理协调费","/","台",6]
["1.“综合单价”包含：材料、人工、税金。"]

{"sheet":"7层清单 ","index":3,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[9,0,9,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2号楼7层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","综合单价","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机3","/","台",1]
[2,"侧出风变频多联机主机2","/","台",1]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机4","/","台",1]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",3]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[6,"液晶线控器","/","个",6]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",2]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",2]
[3,"安装多联式空调外机","5匹","台",2]
[4,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",6]
[5,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",6]
[6,"安装有线遥控器","/","个",6]
[7,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",53]
[8,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",84]
[9,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",53]
[10,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",84]
[11,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",53]
[12,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",84]
[13,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",53]
[14,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",84]
[15,"分歧管","FQZHN-01C","套",4]
[16,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",88,null,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[17,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",8]
[18,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",153]
[19,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",61]
[20,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",187]
[21,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",12]
[22,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",6]
[23,"水钻打孔","/","个",12]
[24,"五金杂件","/","台",6]
[25,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）",null,"套",1]
[26,"定制镀锌外墙支架","5匹用，横担长1300mm","套",1]
[27,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[28,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",2]
[29,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",6]
[30,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",2]
[31,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[32,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",6]
[33,"安装与生产同时增加费","/","台",6]
[34,"工程管理协调费","/","台",6]
["D","新多联式空调安装部分小计"]
["1.“综合单价”包含：材料、人工、税金。"]

{"sheet":"8清单","index":4,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[9,0,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2号楼8层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机3","/","台",1]
[2,"侧出风变频多联机主机2","/","台",1]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机4","/","台",1]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",3]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[6,"液晶线控器","/","个",6]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",2]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",2]
[3,"安装多联式空调外机","5匹","台",2,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",6]
[5,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",6]
[6,"安装有线遥控器","/","个",6]
[7,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",53]
[8,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",84]
[9,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",53]
[10,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",84]
[11,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",53]
[12,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",84]
[13,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",53]
[14,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",84]
[15,"分歧管","FQZHN-01C","套",4]
[16,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",88,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[17,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",8]
[18,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",153]
[19,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",61]
[20,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",187]
[21,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",12]
[22,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",6]
[23,"水钻打孔","/","个",12]
[24,"五金杂件","/","台",6]
[25,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",1]
[26,"定制镀锌外墙支架","5匹，横担长1300mm","套",1]
[27,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[28,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",2]
[29,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",6]
[30,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",2]
[31,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[32,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",6]
[33,"安装与生产同时增加费",null,"台",6]
[34,"工程管理协调费","/","台",6]

{"sheet":"9层清单","index":5,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[9,0,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2号楼9层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机3","/","台",1]
[2,"侧出风变频多联机主机2","/","台",1]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机4","/","台",1]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",3]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[6,"液晶线控器","/","个",6]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",2]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",2]
[3,"安装多联式空调外机","5匹","台",2,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",6]
[5,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",6]
[6,"安装有线遥控器","/","个",6]
[7,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",53]
[8,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",84]
[9,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",53]
[10,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",84]
[11,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",53]
[12,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",84]
[13,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",53]
[14,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",84]
[15,"分歧管","FQZHN-01C","套",4]
[16,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",88,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[17,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",8]
[18,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",153]
[19,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",61]
[20,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",187]
[21,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",12]
[22,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",6]
[23,"水钻打孔","/","个",12]
[24,"五金杂件","/","台",6]
[25,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",1]
[26,"定制镀锌外墙支架","5匹，横担长1300mm","套",1]
[27,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[28,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",2]
[29,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",6]
[30,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",2]
[31,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[32,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",6]
[33,"安装与生产同时增加费","/","台",6]
[34,"工程管理协调费","/","台",6]

{"sheet":"10层清单","index":6,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[9,0,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2号楼10层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机3","/","台",1]
[2,"侧出风变频多联机主机2","/","台",1]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机4","/","台",1]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",3]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[6,"液晶线控器","/","个",6]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",2]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",2]
[3,"安装多联式空调外机","5匹","台",2,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",6]
[5,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",6]
[6,"安装有线遥控器","/","个",6]
[7,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",53]
[8,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",84]
[9,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",53]
[10,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",84]
[11,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",53]
[12,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",84]
[13,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",53]
[14,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",84]
[15,"分歧管","FQZHN-01C","套",4]
[16,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",88,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[17,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",8]
[18,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",153]
[19,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",61]
[20,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",187]
[21,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",12]
[22,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",6]
[23,"水钻打孔","/","个",12]
[24,"五金杂件","/","台",6]
[25,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",1]
[26,"定制镀锌外墙支架","5匹用，横担长1300mm","套",1]
[27,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[28,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",2]
[29,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",6]
[30,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",2]
[31,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[32,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",6]
[33,"安装与生产同时增加费","/","台",6]
[34,"工程管理协调费","/","台",6]

{"sheet":"11层清单","index":7,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[9,0,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2号楼11层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机3","/","台",1]
[2,"侧出风变频多联机主机2","/","台",1]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机4","/","台",1]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",3]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[6,"液晶线控器","/","个",6]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",2]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",2]
[3,"安装多联式空调外机","5匹","台",2,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",6]
[5,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",6]
[6,"安装有线遥控器","/","个",6]
[7,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",53]
[8,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",84]
[9,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",53]
[10,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",84]
[11,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",53]
[12,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",84]
[13,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",53]
[14,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",84]
[15,"分歧管","FQZHN-01C","套",4]
[16,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",88,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[17,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",8]
[18,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",153]
[19,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",61]
[20,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",187]
[21,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",12]
[22,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",6]
[23,"水钻打孔","/","个",12]
[24,"五金杂件","/","台",6]
[25,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",1]
[26,"定制镀锌外墙支架","5匹用，横担长1300mm","套",1]
[27,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[28,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",2]
[29,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",6]
[30,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",2]
[31,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[32,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",6]
[33,"安装与生产同时增加费","/","台",6]
[34,"工程管理协调费","/","台",6]

{"sheet":"12层清单","index":8,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[9,0,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2号楼12层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机3","/","台",1]
[2,"侧出风变频多联机主机2","/","台",1]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机4","/","台",1]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",3]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[6,"液晶线控器","/","个",6]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",2]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",2]
[3,"安装多联式空调外机","5匹","台",2,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",6]
[5,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",6]
[6,"安装有线遥控器","/","个",6]
[7,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",53]
[8,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",84]
[9,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",53]
[10,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",84]
[11,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",53]
[12,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",84]
[13,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",53]
[14,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",84]
[15,"分歧管","FQZHN-01C","套",4]
[16,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",88,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[17,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",8]
[18,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",153]
[19,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",61]
[20,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",187]
[21,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",12]
[22,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",6]
[23,"水钻打孔","/","个",12]
[24,"五金杂件","/","台",6]
[25,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",1]
[26,"定制镀锌外墙支架","5匹用，横担长1300mm","套",1]
[27,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[28,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",2]
[29,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",6]
[30,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",2]
[31,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[32,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",6]
[33,"安装与生产同时增加费","/","台",6]
[34,"工程管理协调费","/","台",6]

{"sheet":"13层清单","index":9,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[7,0,7,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2号楼13层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机2","/","台",1]
[2,"多联式中央空调四面出风天花机4","/","台",1]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[4,"液晶线控器","/","个",3]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",1]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",1]
[3,"安装多联式空调外机","5匹","台",1,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",3]
[5,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",3]
[6,"安装有线遥控器","/","个",3]
[7,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",37]
[8,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",58]
[9,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",37]
[10,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",58]
[11,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",37]
[12,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",58]
[13,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",37]
[14,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",58]
[15,"分歧管","FQZHN-01C","套",2]
[16,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",68,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[17,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",8]
[18,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",123]
[19,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",43]
[20,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",147]
[21,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",6]
[22,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",3]
[23,"水钻打孔","/","个",8]
[24,"五金杂件","/","台",6]
[25,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",1]
[26,"定制镀锌外墙支架","5匹用，横担长1300mm","套",1]
[27,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[28,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",1]
[29,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",3]
[30,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",1]
[31,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[32,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",3]
[33,"安装与生产同时增加费","/","台",3]
[34,"工程管理协调费","/","台",3]