{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["2层清单","3层清单","4层清单 ","6层清单 ","7层清单","8层清单","11层清单","12层清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2层清单","index":0,"n_rows":48,"n_cols":6,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[11,0,11,5],[14,5,15,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3号楼2层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机3","/","台",1]
[2,"侧出风变频多联机主机1","/","台",2]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机5","/","台",2]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机4","/","台",1]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",1]
[6,"多联式中央空调四面出风天花机2","/","台",2]
[7,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",1]
[8,"液晶线控器","/","个",7]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",3]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",3]
[3,"安装多联式空调外机","5-7匹","台",1,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式空调外机","3.2匹","台",2]
[5,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",7]
[6,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",7]
[7,"安装有线遥控器","/","个",7]
[8,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",65]
[9,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",67]
[10,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",65]
[11,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",122]
[12,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",65]
[13,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",67]
[14,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",65]
[15,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",122]
[16,"分歧管","FQZHN-01C","套",4]
[17,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",149,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[18,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",14]
[19,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",319]
[20,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",107]
[21,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",255]
[22,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",31]
[23,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",8]
[24,"水钻打孔","/","个",8]
[25,"五金杂件","/","台",7]
[26,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",2]
[27,"定制镀锌外墙支架","5匹用，横担长1300mm","套",1]
[28,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[29,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",1]
[30,"搬运费（新空调外机）","3.2匹","台",2]
[31,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",7]
[32,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",3]
[33,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[34,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",7]
[35,"安装与生产同时增加费",null,"台",7]
[36,"工程管理协调费","/","台",7]

{"sheet":"3层清单","index":1,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[10,0,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3号楼3层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机3","/","台",2]
[2,"侧出风变频多联机主机2","/","台",1]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机7","/","台",2]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",3]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机2","/","台",2]
[6,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[7,"液晶线控器","/","个",9]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",3]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",3]
[3,"安装多联式空调外机","5匹","台",3,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",9]
[5,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",9]
[6,"安装有线遥控器","/","个",9]
[7,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",63]
[8,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",75]
[9,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",63]
[10,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",131]
[11,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",63]
[12,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",75]
[13,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",63]
[14,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",131]
[15,"分歧管","FQZHN-01C","套",6]
[16,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",147,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[17,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",14]
[18,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",204]
[19,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",108]
[20,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",255]
[21,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",31]
[22,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",8]
[23,"水钻打孔","/","个",18]
[24,"五金杂件","/","台",9]
[25,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",2]
[26,"定制镀锌外墙支架","5匹用，横担长1300mm","套",1]
[27,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[28,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",3]
[29,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",9]
[30,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",3]
[31,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[32,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",9]
[33,"安装与生产同时增加费","/","台",9]
[34,"工程管理协调费","/","台",9]

{"sheet":"4层清单 ","index":2,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[9,0,9,5],[12,5,13,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3号楼4层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机1","/","台",2]
[2,"侧出风变频多联机主机2","/","台",1]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",2]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机2","/","台",4]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[6,"液晶线控器","/","个",8]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",3]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",3]
[3,"安装多联式空调外机","5匹","台",1,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式空调外机","3.2匹","台",2]
[5,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",8]
[6,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",8]
[7,"安装有线遥控器","/","个",8]
[8,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",89]
[9,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",98]
[10,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",89]
[11,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",98]
[12,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",89]
[13,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",98]
[14,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",89]
[15,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",98]
[16,"分歧管","FQZHN-01C","套",5]
[17,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",147,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[18,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",15]
[19,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",204]
[20,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",107]
[21,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",255]
[22,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",31]
[23,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",8]
[24,"水钻打孔","/","个",18]
[25,"五金杂件","/","台",8]
[26,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",2]
[27,"定制镀锌外墙支架","5匹用，横担长1300mm","套",1]
[28,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[29,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",1]
[30,"搬运费（新空调外机）","3.2匹","台",2]
[31,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",8]
[32,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",3]
[33,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[34,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",8]
[35,"安装与生产同时增加费",null,"台",8]
[36,"工程管理协调费","/","台",8]

{"sheet":"6层清单 ","index":3,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[11,0,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3号楼6层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机3","/","台",2]
[2,"侧出风变频多联机主机2","/","台",1]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机7","/","台",2]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机4","/","台",1]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",2]
[6,"多联式中央空调四面出风天花机2","/","台",2]
[7,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[8,"液晶线控器","/","个",9]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",3]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",3]
[3,"安装多联式空调外机","5-7匹","台",3,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",9]
[5,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",9]
[6,"安装有线遥控器","/","个",9]
[7,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",56]
[8,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",137]
[9,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",56]
[10,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",137]
[11,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",56]
[12,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",137]
[13,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",56]
[14,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",137]
[15,"分歧管","FQZHN-01C","套",6]
[16,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",146,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[17,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",14]
[18,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",204]
[19,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",107]
[20,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",255]
[21,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",31]
[22,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",8]
[23,"水钻打孔","/","个",18]
[24,"五金杂件","/","台",9]
[25,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",2]
[26,"定制镀锌外墙支架","5匹用，横担长1300mm","套",1]
[27,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[28,"搬运费（新空调外机）","5-7匹","台",3]
[29,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",9]
[30,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",3]
[31,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[32,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",9]
[33,"安装与生产同时增加费","/","台",9]
[34,"工程管理协调费","/","台",9]

{"sheet":"7层清单","index":4,"n_rows":47,"n_cols":6,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[12,0,12,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3号楼7层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机3","/","台",2]
[2,"侧出风变频多联机主机2","/","台",2]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机7","/","台",2]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机6","/","台",1]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机5","/","台",1]
[6,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",3]
[7,"多联式中央空调四面出风天花机2","/","台",2]
[8,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[9,"液晶线控器","/","个",11]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",4]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",4]
[3,"安装多联式空调外机","5-7匹","台",4,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",11]
[5,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",11]
[6,"安装有线遥控器","/","个",11]
[7,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",66]
[8,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",198]
[9,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",66]
[10,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",198]
[11,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",66]
[12,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",198]
[13,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",66]
[14,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",198]
[15,"分歧管","FQZHN-01C","套",7]
[16,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",181,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[17,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",21]
[18,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",255]
[19,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",131]
[20,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",306]
[21,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",38]
[22,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",10]
[23,"水钻打孔","/","个",22]
[24,"五金杂件","/","台",11]
[25,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",3]
[26,"定制镀锌外墙支架","5匹用，横担长1300mm","套",1]
[27,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[28,"搬运费（新空调外机）","5-7匹","台",4]
[29,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",11]
[30,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",3]
[31,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[32,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",11]
[33,"安装与生产同时增加费","/","台",11]
[34,"工程管理协调费","/","台",11]

{"sheet":"8层清单","index":5,"n_rows":48,"n_cols":6,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[11,0,11,5],[14,5,15,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3号楼8层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机3","/","台",1]
[2,"侧出风变频多联机主机2","/","台",1]
[3,"侧出风变频多联机主机1","/","台",1]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机7","/","台",2]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",1]
[6,"多联式中央空调四面出风天花机2","/","台",3]
[7,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",2]
[8,"液晶线控器","/","个",8]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",3]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",3]
[3,"安装多联式空调外机","5匹","台",2,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式空调外机","3.2匹","台",1]
[5,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",8]
[6,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",8]
[7,"安装有线遥控器","/","个",8]
[8,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",65]
[9,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",126]
[10,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",65]
[11,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",126]
[12,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",65]
[13,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",126]
[14,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",65]
[15,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",126]
[16,"分歧管","FQZHN-01C","套",8]
[17,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",147,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[18,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",14]
[19,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",204]
[20,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",107]
[21,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",255]
[22,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",31]
[23,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",8]
[24,"水钻打孔","/","个",18]
[25,"五金杂件","/","台",8]
[26,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",2]
[27,"定制镀锌外墙支架","5匹用，横担长1300mm","套",1]
[28,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[29,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",2]
[30,"搬运费（新空调外机）","3.2匹","台",1]
[31,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",8]
[32,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",3]
[33,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[34,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",8]
[35,"安装与生产同时增加费","/","台",8]
[36,"工程管理协调费","/","台",8]

{"sheet":"11层清单","index":6,"n_rows":50,"n_cols":6,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[11,0,11,5],[14,5,15,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3号楼11层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机4","/","台",1]
[2,"侧出风变频多联机主机2","/","台",1]
[3,"侧出风变频多联机主机1","/","台",1]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机5","/","台",1]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",2]
[6,"多联式中央空调四面出风天花机2","/","台",3]
[7,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",5]
[8,"液晶线控器","/","个",11]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",3]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",3]
[3,"安装多联式空调外机","5匹","台",2,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式空调外机","3.2匹","台",1]
[5,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",11]
[6,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",11]
[7,"安装有线遥控器","/","个",11]
[8,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",98]
[9,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",128]
[10,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",98]
[11,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",100]
[12,"空调铜管","Φ19.1（壁厚1.0mm）","m",28]
[13,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",98]
[14,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",128]
[15,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",98]
[16,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",100]
[17,"铜管保温","Φ19.1（保温厚度15mm）","m",28]
[18,"分歧管","FQZHN-01C","套",14]
[19,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",174,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[20,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",21]
[21,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",255]
[22,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",131]
[23,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",306]
[24,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",38]
[25,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",10]
[26,"水钻打孔","/","个",22]
[27,"五金杂件","/","台",11]
[28,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",2]
[29,"定制镀锌外墙支架","5匹用，横担长1300mm","套",1]
[30,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[31,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",2]
[32,"搬运费（新空调外机）","3.2匹","台",1]
[33,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",11]
[34,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",3]
[35,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[36,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",11]
[37,"安装与生产同时增加费",null,"台",11]
[38,"工程管理协调费","/","台",11]

{"sheet":"12层清单","index":7,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[9,0,9,5],[12,5,13,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3号楼12层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["一、多联式中央空调设备清单"]
[1,"侧出风变频多联机主机2","/","台",3]
[2,"多联式中央空调四面出风天花机5","/","台",1]
[3,"多联式中央空调四面出风天花机3","/","台",3]
[4,"多联式中央空调四面出风天花机2","/","台",2]
[5,"多联式中央空调四面出风天花机1","/","台",3]
[6,"液晶线控器","/","个",9]
["二、多联式中央空调系统安装材料清单"]
[1,"拆装户外玻璃窗","/","只",3]
[2,"拆装外墙管井百叶","/","只",3]
[3,"安装多联式空调外机","5匹","台",2,"安装在外墙管井内"]
[4,"安装多联式空调外机","4匹","台",1]
[5,"安装多联式嵌入式空调","1-3匹","台",9]
[6,"安装嵌入式面板部件","1-3匹","套",9]
[7,"安装有线遥控器","/","个",9]
[8,"空调铜管","Φ6.4（壁厚0.8mm）","m",77]
[9,"空调铜管","Φ9.5（壁厚0.8mm）","m",127]
[10,"空调铜管","Φ12.7（壁厚0.8mm）","m",77]
[11,"空调铜管","Φ15.9（壁厚0.8mm）","m",127]
[12,"铜管保温","Φ6.4（保温厚度15mm）","m",77]
[13,"铜管保温","Φ9.5（保温厚度15mm）","m",127]
[14,"铜管保温","Φ12.7（保温厚度15mm）","m",77]
[15,"铜管保温","Φ15.9（保温厚度15mm）","m",127]
[16,"分歧管","FQZHN-01C","套",10]
[17,"冷凝水管/保温","dn25+保温9mm","米",36,"包含安装空调内机和外机冷凝水排水管"]
[18,"冷凝水管/保温","dn32+保温9mm","米",123]
[19,"通信线","RVVP3*0.75mm2","米",204]
[20,"线控器控制线","RVVP2*0.75mm2","米",107]
[21,"UPVC绝缘电线管","Φ20","米",31]
[22,"UPVC绝缘波纹管","Φ20","米",31]
[23,"加长驳接室外机旧电线"," YJV-5×4mm2","米",8]
[24,"水钻打孔","/","个",18]
[25,"五金杂件","/","台",9]
[26,"管井空调支架现场改造（镀锌角钢）","/","套",2]
[27,"定制镀锌外墙支架","5匹用，横担长1300mm","套",1]
[28,"补加冷媒","R410a","KG",1]
[29,"搬运费（新空调外机）","5匹","台",2]
[30,"搬运费（新空调外机）","4匹","台",1]
[31,"搬运费（新空调内机）","1-5匹","台",9]
[32,"小多联中央空调系统制作、调试、检测","/","套",3]
[33,"工程废料、垃圾清运费","/","车",0.2]
[34,"跨区域小范围施工往复倒腾搬运费","/","台",9]
[35,"安装与生产同时增加费","/","台",9]
[36,"工程管理协调费","/","台",9]