{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":175,"n_cols":6,"rows_kept":175,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广医附属番禺中心医院医疗集团电梯配件配送服务项目报价表"]
["序号","零部件名称","规格/型号","单位","单价（元）","备注"]
[1,"抱闸接触器","SC-4-1/G","个"]
[2,"主接触器","3TF50-2","个"]
[3,"接触器","3RT5054","个"]
[4,"轿门门挂板","门宽尺寸900","块"]
[5,"厅门门挂板","门宽尺寸900","块"]
[6,"厅门门挂板","门宽尺寸1100","块"]
[7,"厅门门挂板","门宽尺寸1300","块"]
[8,"轿顶通讯板","SCLB-VI.","块"]
[9,"控制柜制动电阻","RXLG-1500","条"]
[10,"控制柜制动电阻","RXLG-2000W/3","条"]
[11,"门机马达","YSMB7124","台"]
[12,"平层感应器","RM-YA3","个"]
[13,"检修灯电源装置","RQ-P12","件"]
[14,"控制继电器板","I0SB749784","块"]
[15,"二合一光幕","TLJONES-M415","套"]
[16,"AVR控制电源","VE300XHC380-A","件"]
[17,"外呼显示板","SCLA2","块"]
[18,"NPH梯旋转编码器","100-1024C/T","件"]
[19,"抱闸刹车皮","TYF主机","块"]
[20,"抱闸刹车皮","TKL主机(旧款机)","块"]
[21,"贯流风扇(AC221V)","GF-972H型","台"]
[22,"三角皮带","3/5M1450JBUSA","条"]
[23,"称重传感器","DW-01/16502252-C","个"]
[24,"厅门主锁","DK-RSR","套"]
[25,"厅门主锁","DK-RSI","套"]
[26,"厅门门锁开关","UL-N1-A","套"]
[27,"门机程序板","DAB-C","件"]
[28,"门机驱动板","DAB-D","件"]
[29,"轿厢横显示板","B1001301.N","件"]
[30,"导向轮","TKL/5槽","件"]
[31,"轿底反绳轮","KONEminispace专配","件"]
[32,"旋转编码器","FA-CODER","个"]
[33,"梯变频器散热风扇","VG4/VG7","个"]
[34,"门机驱动板","DMD","块"]
[35,"门机控制板","DMC-1","块"]
[36,"扶手带出入口摩擦边条","1200EX-EN专配","对"]
[37,"扶手带驱动链","1200EX-EN专配","条"]
[38,"扶手带从动链","1200EX-EN专配","条"]
[39,"扶梯扶手带从动轮(托紧轮)组件","1201EX-EN专配","件"]
[40,"扶手带驱动总成","日立专配","个"]
[41,"扶手带驱动齿盘","日立专配","个"]
[42,"扶梯抱闸刹车盘","日立扶梯专配","个"]
[43,"扶梯抱闸","日立专配","个"]
[44,"扶手带","1200EX-EN专配","米"]
[45,"日立扶梯驱动电机","日立扶梯专配","个"]
[46,"梯级大链","C-13T(整梯)","节"]
[47,"梯级大链轮","254(整梯)","个"]
[48,"扶梯梯级",1000,"个"]
[49,"扶梯运行接触器","SC-E1P","个"]
[50,"扶梯过载保护继电器","NDR1-38M25","个"]
[51,"扶梯控制PLC","日立扶梯专配","个"]
[52,"扶梯变频器","日立专配"]
[53,"扶梯主板","HE12-CMPU","块"]
[54,"FMT主板","GHE-FMT","套"]
[55,"主机抱闸制动器","ECB-240M","个"]
[56,"主机抱闸制动器","EHB-375M","个"]
[57,"变频器MCU板","MCU专配","块"]
[58,"抱闸线圈与抱闸铁芯","32171874-B/DC110V-171V","套"]
[59,"轿底差动变压器","/","件"]
[60,"门机控制电源","R100-24/DC110V-170V","件"]
[61,"门机旋转编码器","TS6026","件"]
[62,"外呼显示板","65000448-V1/BX-SCL-C5","块"]
[63,"变频器驱动板","GDCI-07513520738A/B","块"]
[64,"门电机","MPM53-N2-174-H","台"]
[65,"门机控制主板","DSC-3A","块"]
[66,"轿厢显示板","CIP-11/12C0024743","块"]
[67,"轿门门挂板","16501010-B","块"]
[68,"厅门门挂板","16501387-A","块"]
[69,"二合一光幕","HIT、HKE-2050MM","套"]
[70,"轿厢串行通讯板","65000517-V11/SCLB3-V40","块"]
[71,"微机控制主板","CA9-MPU","块"]
[72,"主机旋转编码器","60-8192P20-L6-V5","件"]
[73,"平层感应器","GLS-326HIT","件"]
[74,"AVR控制电源","VE312XCHA380A","件"]
[75,"扩展I/0接口电路板","CA09-CAIC","块"]
[76,"接触器","SC-5-1/C","个"]
[77,"接触器","SC-N1/G","个"]
[78,"波纹制动电阻","72Q/2000N","条"]
[79,"IP柜操作板","IP-BVO6","块"]
[80,"通讯扩展板","SB3","块"]
[81,"继电器板","C0072652","块"]
[82,"轿厢通讯扩展板","SCL-B3-V40","块"]
[83,"379板","713163H06LCE230+ADO/ACL","块"]
[84,"主机旋转编码器","KM50027771","个"]
[85,"接触器","3RT1026-1B..0","个"]
[86,"电源板","KM1376516G01","套"]
[87,"驱动板","KM987080G01","块"]
[88,"轿顶通讯板","722083H03B","块"]
[89,"主机发电编码器","KM942078.MC5222223/MC5222225","个"]
[90,"限速器","BDS-8WS1G","套"]
[91,"限速器钢丝绳","08mm","米"]
[92,"限速器钢丝绳","06mm","米"]
[93,"国产o10曳引钢丝绳","010mm","米"]
[94,"国产o12曳引钢丝绳","012mm","米"]
[95,"补偿链(全","/","米"]
[96,"补偿链(包","/","米"]
[97,"补偿链导向轮组件","/","组"]
[98,"曳引钢丝绳裁短","NPH","台"]
[99,"满载安全钳联动试验","/","台"]
[100,"125%载荷试验","/","台"]
[101,"主板","5V180302","块"]
[102,"外召板","HS3C","块"]
[103,"外召数显板","XEPGL-10J/SCLA2","件"]
[104,"主机蜗杆蜗轮油",320,"台"]
[105,"曳引轮油封","TYF主机","个"]
[106,"主轴油封","TYF主机","个"]
[107,"主机曳引轮","TYF主机8槽","个"]
[108,"主机轴承更换","TYF主机","项"]
[109,"主机漏油处理","TYF/TKL主机","项"]
[110,"主机导向轮","TYF主机8槽","个"]
[111,"主机联轴器","TYF主机","个"]
[112,"日立外呼通讯板","UA2-HSB","块"]
[113,"TYF主机电机","YTVF-30G","台"]
[114,"TKL主机电机","YTVF-15G","台"]
[115,"轿门门机","70G-MS-3-110V","个"]
[116,"钢丝绳绳头组件","日立专配12MM","套"]
[117,"轿门门挂板","16201545-A1B","块"]
[118,"厅门大弹簧","日立旁开","条"]
[119,"补偿链(包","12mm","米"]
[120,"主机抱闸制动器","EHB-335","套"]
[121,"日立驱动变频器","FRN15LMIS-40","个"]
[122,"日立旋转编码转换板","FDB板","块"]
[123,"继电器板","RYBD-1250273","块"]
[124,"主板","CA9-MPU","块"]
[125,"底板","CA9-MPU-LCA","块"]
[126,"主板","MCUB03","块"]
[127,"接触器","SC-N4/SE(80)DC48V","个"]
[128,"外呼通讯板","KM7137700G71","块"]
[129,"平层感应器","0S6,3-86420G03","个"]
[130,"门电机","903375G04","个"]
[131,"门刀组件","902670G13","套"]
[132,"门机变压器","606805G01","套"]
[133,"主板","375LCECPU40","块"]
[134,"并联通讯板","KM71311G04","块"]
[135,"安全回路板","379LCE-AD0/ACL","块"]
[136,"消防回路板","KM713150G11","块"]
[137,"无齿轮曳引机","MX14/KM924900C05","台"]
[138,"电源板","KM987080G01","块"]
[139,"运行接触器","3RT1026-1B..0","个"]
[140,"抱闸接触器","3RH1131-1AP00","个"]
[141,"门电机","MJ100A","套"]
[142,"门机变频器","NICE-D-A-SOP2-HNXJ","套"]
[143,"主控电脑板","SCH5600-V2","套"]
[144,"轿顶电脑板","SCH5600-03A","套"]
[145,"轿厢通信板","SCH5600-02A","套"]
[146,"轿厢扩展板","SCH5600-02B","套"]
[147,"提前开门板","SCH5600-05","套"]
[148,"轿厢及外招显示电脑板","SCH5600-04","套"]
[149,"接触器","CSC1(CJX4-D)4011","个"]
[150,"接触器","3RT6026","个"]
[151,"接触器","3RT6024","个"]
[152,"接触器","3TH80-40E","个"]
[153,"变频器","ES2404","套"]
[154,"门刀组件","SCH5600","套"]
[155,"光幕","微科917","套"]
[156,"国产曳引钢丝绳","08mm","米"]
[157,"厅门钢丝绳组件","0P900-1100-1300","套"]
[158,"扶梯驱动皮带","日立扶梯专配","套"]
[159,"扶梯梯级传动系统","日立扶梯专配","套"]
[160,"开关电源","HF60W-DL-B","套"]
[161,"变频器","ES3403","套"]
[162,"变频器","EV-ECD03-4T037037KW","套"]
[163,"门电机","SSD4-0074150-DHM21","套"]
[164,"停电灯/24V对讲电源","13503869-B","套"]
[165,"24V应急灯电源","DY-DJ524","套"]
[166,"横流风扇","FB-1024BH型","台"]
[167,"门机皮带","A-128（外周长3277mm）","条"]
[168,"门机皮带","A-140（3556mm）","条"]
[169,"门机皮带","1450（多楔带）","条"]
[170,"门机皮带","同步型（3250mm）","条"]
[171,"无相序断相继电器","WDJ型","个"]
[172,"扶梯扶手带驱动总成","158-23齿","套"]
[173,"门机旋转编码器","HES-0512-2MHC","只"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}